
****

**8-901-810-44-65** [www. adamant-ufa.ru](http://www.dedal-ufa.ru)

(347) **200-62-04** [adamant-ufa@mail.ru](mailto:adamant-ufa@mail.ru)

**ул. Испытателей 2к2** 01.03.2018 г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размеры  мм. | Вес  кг. | Вид | Цена  руб./шт. |
| 1 | Кольцо бетонное КС 7.3  с пазом | 700\*300\*70 | 130 |  | 650 |
| 2 | Кольцо бетонное КС 7.6  с пазом | 700\*600\*70 | 255 |  | 1200 |
| 3 | Кольцо бетонное КС 7.9  с пазом | 700\*900\*70 | 380 |  | 1400 |
| 5 | Кольцо бетонное КС 10.3  с пазом | 1000\*300\*80 | 200 |  | 900 |
| 5 | Кольцо бетонное КС 10.4  с пазом | 1000\*400\*80 | 260 |  | 1000 |
| 8 | Кольцо бетонное КС 10.6  с пазом | 1000\*600\*80 | 400 | jpeg | 1250 |
| 9 | Кольцо бетонное КС 10.9  с пазом | 1000\*900\*80 | 600 | jpeg | 1500 |
| 11 | Кольцо бетонное КС 15.3  с пазом | 1500\*300\*90 | 330 |  | 1700 |
| 11 | Кольцо бетонное КС 15.6  с пазом | 1500\*600\*90 | 660 |  | 2350 |
| 14 | Кольцо бетонное КС 15.9  с пазом | 1500\*900\*90 | 1000 | jpeg | 2500 |
| 15 | Кольцо бетонное КС 20.6  с пазом | 2000\*600\*100 | 980 |  | 5100 |
| 16 | Кольцо бетонное КС 20.9  с пазом | 2000\*900\*100 | 1480 |  | 5700 |
| 17 | Кольцо опорное КО-6 | 840\*580\*70 | 50 | C:\Users\manager\Desktop\kolca_naraschivaniya.jpg | 400 |
| 18 | Крышка ЖБ  ПП-10 эконом | 1160\*700\*100 | 170 | krishka-betonnaya(1) | 1150 |
| 18 | Крышка ЖБ  ПП-10-1 | 1160\*700\*150 | 250 | krishka-betonnaya(1) | 1550 |
| 18 | Крышка ЖБ  ПП-10-2 | 1160\*700\*150 | 250 | krishka-betonnaya(1) | 1600 |
| 19 | Крышка ЖБ  ПП-15 эконом | 1680\*700\*100 | 450 | krishka-betonnaya1 | 2150 |
| 19 | Крышка ЖБ  1ПП-15-1 | 1680\*700\*150 | 680 | krishka-betonnaya1 | 2550 |
| 19 | Крышка ЖБ  1ПП-15-2 | 1680\*700\*150 | 680 | krishka-betonnaya1 | 3750 |
| 20 | Крышка ЖБ  1ПП-20-1 | 2200\*700\*160 | 1380 | krishka-betonnaya1 | 6200 |
| 20 | Крышка ЖБ  1ПП-20-2 | 2200\*700\*160 | 1380 | krishka-betonnaya1 | 8150 |
| 21 | Днище колодца  ПН-10 | 1160\*100 | 250 | dnishe-kolodza-1 | 1300 |
| 22 | Днище колодца  ПН-15 | 1680\*120 | 630 |  | 2100 |
| 23 | Днище колодца  ПН-20 | 2200\*120 | 1100 |  | 7000 |
| 24 | Люк полимерно-песчаный | 760 |  | luk-polimerno-peschaniy | 1,5т.–900  3 т.–1000 |
| 25 | Люк бетонный | 890\*70 | 50 | luk-betonniy | 700 |